Sehr geehrte Kommission,

mein Name ist Julian Wolf und Ich möchte Ihnen heute meinen Teil der Diplomarbeit Katzenfütterungsanlage präsentieren. Meine Aufgabe war es die Elektronik der Anlage herauszusuchen und Schaltpläne zu entwerfen. Zum Schaltplan zeichnen wurde das Programm ProfiCAD verwendet da es eine Vielzahl fertiger Schaltzeichen Elektronischer Bauteile und ICs bietet, zusätzlich ist das entwerfen eigener Schaltzeichen sehr einfach.

Zu Beginn möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick über den Ablauf meiner Präsentation geben.

Zuerst werde ich Ihnen die Auswahlkriterien der Elektronik erläutern. Dann werde ich auf die benötigte Elektronik für den Förderbandbereich eingehen und anschließend für den Futterschüsseldrehplattenbereich. Weiters gehe ich kurz auf die Motoren mit Motoransteuerung eingehen und weiterhin auf die Sensorik mit Ansteuerung. Abschließend gehe ich noch auf weitere benötigte Elektronik sowie aufgetretene Probleme ein.

Ich habe es mir als Aufgabe gemacht die benötigte Elektronik so einfach und kostengünstig wie möglich zu gestalten um den gesamtpreis der Anlage niedriger zu halten. Das wurde dadurch erreicht, indem für alle Anforderungen verschiedene Varianten berücksichtigt wurden und die einfachste und günstigste Variante genommen wurde. Die komplette Schaltung soll auch Kompakt und Übersichtlich damit Reparaturen schnell und eventuell auch vom Benutzer durchgeführt werden können. Letztendlich soll die komplette Elektronik digital Ansteuerbar sein. Das macht den Schaltungsentwurf und die Programmierung der Steuerung einfacher. Somit werden auch zusätzliche Schaltungen zur eventuellen Umwandlung von Signalen nicht benötigt.

Kommen wir nun zur Förderbandelektronik. Das Förderband fordert einen starken Gleichstrommotor als Antrieb. Zusätzlich soll der verwendete Motor im stromlosen Zustand sperren um ein ungewolltes Drehen zu verhindern. Ich habe dazu einen Gleichstrom-Schneckengetriebemotor ausgewählt, da dieser eine hohe Kraft mit niedriger Drehzahl aufweist und im stromlosen Zustand sperrt. Zur Erkennung ob ein Futterbeutel zur nächsten Fütterung bereitsteht wird ein Sensor benötigt. Ausgewählt wurde eine fertige optische Sensoreinheit.