# Katzenfütterungsmaschine


## Maschine 1.Art

### Übersicht der Prozessschritte

1. Füllen des Futtermagazins
2. Führen zur Schneidplatte
3. Schnitt
4. Pressen
5. Entsorgen
6. Füttern

#### Füllen des Futtermagazins

Im folgenden Bild wird mithilfe einer Lego-Darstellung gezeigt, wie das Magazin aus verschiedenen Blickwinkeln befüllt aussieht. Hier muss man beachten das die vom Hersteller zu öffneten Seite in Richtung des Schneidewerks zeigt (die schmale Seite mit der Einkerbung).

* Ansicht: Vorne
* Ansicht: Seite
* Ansicht: Oben

#### Führen zur Schneidplatte

In diesem Schritt wird mithilfe eines Greifers (dargestellt durch eine Hand) die Packung in richtiger Position gebracht.

* Auszug aus dem Magazin








* Endposition des Greifers. Kerbe liegt genau an der richtigen Position. 4 Magnetzylinder halten den Futterbeutel and dieser Position, damit der Beutel während des Schneidens nicht verrutscht.


#### Schnitt

In der richtigen Position muss man mit 2 scharfen Klinge mit viel Druck die Packung aufschneiden. Eine davon wird and der Schnittfläche angebracht und die andere macht die Schneidbewegung, wobei die beiden aneinander reibenden Kanten in einem Schnitt resultieren.

* Anhand dieses Bildes wird gezeigt wie der Schnitt funktionieren kann.
* Schnitt anhand einer praxischen Anwendung dargestellt. Der Beutel wird mithilfe einer Papierschneidemaschine geschnitten.



#### Pressen

Nach dem Aufschneiden wird mit einer Rolle das Sackerl ausgepresst. Dazu werden zuerst die ersten 2 Magnetzylinder gelöst bis die Rolle vorbei ist. Danach werden sie wieder in Position gebracht. Daraufhin werden die anderen beiden gelöst und die Rolle fährt ans Ende.

